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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населённых пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населённых пунктов, входящих в состав поселения.
Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана  сельского поселения Тамбовское (далее также ГП Тамбовское) Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики разработан по заказу администрации  сельского поселения Тамбовское и в соответствии с заданием на проектирование. 
Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:
· Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесёнными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;
· Законом Кабардино-Балкарской Республики от 05 августа 2006 года №66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;
· Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244;
· СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений»;
· Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утверждёнными Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2011г. №446-ПП;
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· противопожарных и других норм проектирования.
Территориальное планирование  сельского поселения Тамбовское осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:
· разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;
· подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;
· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
· разработка проектов по инженерному обеспечению территории;
· разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);
· подготовка градостроительных планов земельных участков.
Согласно действующему законодательству, генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:
· территориальная организация и планировочная структура территории поселения; 
· функциональное зонирование территории поселения;
· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;
Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ. 
Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.
В работе учитывались проектные материалы «Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики» (2007г.), «Схема территориального планирования Терского муниципального района» (2008г.).
Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Цели территориального планирования.
Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана  сельского поселения  Тамбовское Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики являются:
· создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики; 
· обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;
· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учётом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
· определение необходимых исходных условий развития за счёт совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счёт увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.
Решения генерального плана основываются на следующих принципах:
· наращивание ресурсного потенциала в производственной сфере;
· обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;
· устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
· соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;
· рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.
Задачи территориального планирования.
Основными задачами генерального плана являются:
· выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
· определение направления перспективного территориального развития;
· определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);
· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;
· определение системы параметров развития  сельского поселения Тамбовское, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития; 
· подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;
· определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.
Для решения этих задач проведён подробный анализ существующего использования территории  сельского поселения Тамбовское, выявлены ограничения по её использованию, в том числе с учётом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.
[bookmark: _Toc269121725]Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очерёдность реализации предложений по территориальному планированию. 

Краткая историческая справка
В 1951 году сёла Тамбовское и Нижний Акбаш были объединены в одно муниципальное образование, с административным центром в селе Тамбовское.
В 1992 году Тамбовский сельсовет реорганизован и преобразован в Тамбовскую сельскую администрацию.

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация представила прогноз социально-экономического развития Терского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Географическое положение
Сельское поселение Тамбовское входит в состав Терского муниципального района. Терский район расположен в восточной части Кабардино-Балкарской Республики к югу и востоку от реки Терек.

Схема расположения Терского муниципального района 
в системе расселения КБР

[image: ]
Терский район (историческое название Малая Кабарда) - адыги называют Джылахъстэней - занимает правобережье реки Терек и является одним из административно - территориальных районов Кабардино-Балкарской Республики. Территория района равна 893,12 км2, население на начало 2016 года составила 50 806 человек. Районным центром является город Терек.
Всего в состав Терского муниципального района входят 18 муниципальных образований (поселений).
Сельское поселение Тамбовское расположено в центральной части Терского района. 
Площадь территории муниципального образования составляет — 45,93 км2. Большую часть площади занимают сельскохозяйственные угодья.
Граничит с землями сельских поселений: Верхний Акбаш на юге и юго-востоке, Дейское на юго-западе, Арик на западе и северо-западе, Терекское, Урожайное и Новая Балкария на севере.
Муниципальное образование расположено на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Средние высоты на территории сельского поселения составляют 257 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном наклонную предгорную равнину переходящая на севере в склоны Арикского хребта

Схема   расположения   с.  п.   Тамбовское

[image: ]

Границы территории с. п. Тамбовское  установлены Законом Кабардино-Балкарской Республики от Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» и проходят:

I. По первому смежеству с сельским поселением Терекское
От межевого знака 27/465, расположенного в 100 м юго-западнее точки с высотной отметкой 301.7, являющегося стыком границ сельских поселений Терекское, Урожайное, Тамбовское, граница 1506 м идет на юг до межевого знака 1, расположенного на конце полевой дороги и в 100 м западнее точки с высотной отметкой 412.7.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Терекское, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


II. По первому смежеству с землями межселенной территории, 
находящейся в распоряжении 
Кабардино-Балкарской Республики

От межевого знака 1, расположенного на конце полевой дороги и в 100 м западнее точки с высотной отметкой 412.7, являющегося стыком границ сельских поселений Терекское, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 895 м идет на юг по полевой дороге до межевого знака 3, расположенного у южной обочины автомобильной дороги Нижний Акбаш - Малый Терек, далее по южной стороне этой дороги 1041 м идет на восток до межевого знака 1, расположенного на точке с высотной отметкой 405.4, здесь поворачивает на север и 1265 м идет до межевого знака 12, расположенного у полевой дороги и в 70 м севернее кургана с отметкой 429.6.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Терекское, Тамбовское, межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


III. По второму смежеству с сельским поселением Терекское

От межевого знака 12, расположенного у полевой дороги и в 70 м севернее кургана с отметкой 429.6, являющегося стыком границ сельских поселений Терекское, Тамбовское, межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 942 м идет на восток до межевого знака 9, расположенного в 30 м севернее обочины авто мобильной дороги Нижний Акбаш - Малый Терек, затем поворачивает на юг, мимо резервуара 500 м идет до межевого знака 6, расположенного у полевой дороги, здесь граница поворачивает на восток и 1621 м идет до межевого знака 11, расположенного в 20 м западнее полевой дороги и в 60 м севернее точки с высотной отметкой 419.6.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Терекское, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


IV. По второму смежеству с землями межселенной территории, 
находящейся в распоряжении 
Кабардино-Балкарской Республики

От межевого знака 11, расположенного в 20 м западнее полевой дороги и в 60 м севернее точки с высотной отметкой 419.6, являющегося стыком границ сельских поселений Тамбовское, Терекское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 910 м идет по суходолу по координированным точкам на восток до межевого знака 10а, расположенного в северо-западном углу пашни и в 100 м северо-западнее точки с высотной отметкой 410.6.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Тамбовское, Терекское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


V. По смежеству с сельским поселением Ново-Хамидие

От межевого знака 10а, расположенного в северо-западном углу пашни и в 100 м северо-западнее точки с высотной отметкой 410.6, являющегося стыком границ сельских поселений Ново-Хамидие, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 1474 м идет по суходолу на восток до знака 6, затем поворачивает на юг. Сначала по границе пашни, затем, пересекая пашню, в том же направлении 1950 м идет до межевого знака 76/1, расположенного с южной стороны пересечения двух лесополос и в 100 м северо-западнее точки с высотной отметкой 378.2.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Ново-Хамидие, Тамбовское, Нижний Курп и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


VI. По третьему смежеству с землями межселенной территории,  находящейся в распоряжении 
Кабардино-Балкарской Республики

От межевого знака 76/1, расположенного с южной стороны пересечения двух лесополос и в 100 м северо-западнее точки с высотной отметкой 378.2, являющегося стыком границ сельских поселений Ново-Хамидие, Тамбовское, Нижний Курп и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 2155 м идет на запад по южной стороне лесополосы до межевого знака 4, расположенного на пересечении лесополос. Здесь поворачивает на юг и протяженностью 1616 м идет по восточной стороне лесополосы через точку с высотной отметкой 334.8 до межевого знака 7, расположенного на пересечении лесополос и точки с высотной отметкой 322.6.
Этот межевой знак является стыком границ сельских поселений Тамбовское, Верхний Акбаш и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


VII. По первому смежеству с сельским поселением Верхний Акбаш

От межевого знака 11, расположенного на пересечении лесополос, являющегося стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 2125 м идет на север по восточной стороне лесополосы до межевого знака 5, расположенного у пересечения лесополос и точки с высотной отметкой 295.9, далее поворачивает на восток по южной стороне лесополосы и 1827 м идет до межевого знака 7, расположенного на пересечении лесополос и точки с высотной отметкой 322.6.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское и межселенной территорией, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


VIII. По смежеству с землями межселенной территории,
находящейся в распоряжении 
Кабардино-Балкарской Республики

От межевого знака 11, расположенного на пересечении лесополос, являющихся стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики, граница 1002 м идет на запад по южной стороне лесополосы до знака 10, расположенного на пересечении лесополос, здесь поворачивает на юг по восточной стороне лесополосы, затем по полевой дороге протяженностью 2405 м идет до межевого знака 7а, расположенного на точке с высотной отметкой 285.5 и в северо-восточном углу молочной фермы, далее, огибая молочную ферму с севера, запада и юга, по координированным точкам общей протяженностью 1335 м идет до межевого знака 6, расположенного на пересечении полевых дорог и в юго-восточном углу свинофермы.
От межевого знака 6 граница 1163 м идет на юг по западной стороне лесополосы до межевого знака 4, расположенного в 40 м севернее обочины автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп и в 60 м южнее края лесополосы.
Этот межевой знак является стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


IX. По второму смежеству с сельским поселением Верхний Акбаш

От межевого знака 26, расположенного в русле реки Черная Речка и в 70 м западнее угла забора свинофермы, являющегося стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское, Дейское, граница 493 м идет по лотку в северо-восточном направлении, пересекая Акбашский канал, до знака 59', расположенного у восточной стороны этого канала, затем в этом же направлении по южной окраине тутовника 467 м идет до знака 1, находящегося с восточной стороны канала Тамбовский, далее по каналу на юго-восток 105 м идет до межевого знака 2.
От межевого знака 2 граница поворачивает на северо-восток и 450 м идет до межевого знака 3, расположенного у южной обочины авто мобильной дороги Дейское - Нижний Курп, пересекая ее, в северном направлении 60 м идет до межевого знака 4, расположенного в 40 м севернее обочины автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп и в 60 м южнее края лесополосы.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское и межселенной территории, находящейся в распоряжении Кабардино-Балкарской Республики.


X. По смежеству с сельским поселением Дейское

От межевого знака 26, расположенного в русле реки Черная Речка и в 70 м западнее угла забора свинофермы, являющегося стыком границ сельских поселений Верхний Акбаш, Тамбовское и Дейское, граница идет по середине реки Черная Речка вниз по течению в северо-западном направлении протяженностью 850 м (по прямой) до межевого знака 25, расположенного на пересечении реки с оросительным каналом, пересекая канал, и вдоль его восточной стороны 167 м идет до знака 23.
От межевого знака граница поворачивает на северо-восток, пересекая Акбашский канал, 337 м идет до межевого знака 3, далее в общем направлении на северо-запад, имея извилистый характер, 4902 м идет по координированным точкам, по восточной стороне полосы отвода Акбашского канала до межевого знака 13, расположенного с этой же стороны канала в 130 м северо-восточнее стыка двух оросительных каналов и в 200 м северо-западнее точки с высотной отметкой 241.1.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Тамбовское, Дейское и Арик.


XI. По смежеству с сельским поселением Арик

От межевого знака 13, расположенного с восточной стороны Акбашского канала в 130 м северо-восточнее стыка двух оросительных каналов и в 200 м северо-западнее точки с отметкой 241.1, являющегося стыком границ сельских поселений Тамбовское, Дейское и Арик, граница 1309 м идет на северо-запад по координированным точкам, по восточной стороне полосы отвода Акбашского канала до межевого знака 18/5, здесь поворачивает на северо-восток и по северной стороне сбросного канала 804 м идет до знака 4, далее поворачивает на север, идет сначала по сбросному каналу, пересекая Тамбовский канал, затем по пашне по координированным точкам протяженностью 2691 м идет до межевого знака 112, расположенного в 130 м юго-восточнее точки с высотной отметкой 384.4.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Тамбовское, Арик и земель межселенной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария.


XII. По смежеству с землями межселенной территории,
переданной в ведение администрации 
сельского поселения Новая Балкария

От межевого знака 112, расположенного в 130 м юго-восточнее точки с высотной отметкой 384.4, являющегося стыком границ сельских поселений Тамбовское, Арик и межселенной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Новая Балкария, граница 2006 м идет на север по координированным точкам по суходолу до межевого знака 118, расположенного в 120 м восточнее юго-восточного угла территории буровой, здесь поворачивает на восток и 730 м идет до межевого знака 120, расположенного в юго-западном углу пашни и в 130 м восточнее точки с высотной отметкой 364.3.
Этот знак является стыком границ сельского поселения Тамбовское, земель межселенных территорий, переданных в ведение администраций сельских поселений Новая Балкария и Урожайное.


XIII. По смежеству с землями межселенной территории,
переданной в ведение администрации
сельского поселения Урожайное

От межевого знака 120, расположенного в юго-западном углу пашни и в 130 м восточнее точки с высотной отметкой 364.3, являющегося стыком границ сельского поселения Тамбовское и межселенных территорий, переданных в ведение администраций сельских поселений Новая Балкария и Урожайное, граница 1268 м идет на восток через точку с отметкой 374.4 до межевого знака 27/465, расположенного в 100 м юго-западнее точки с высотной отметкой 301.7.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Терекское, Урожайное, Тамбовское.


2.2. Природные условия и ресурсы территории

Орография 
Рельеф местности представляют собой в основном предгорную волнистую равнину. На севере возвышаются южные склоны Арикского хребта.
Средние высоты на территории муниципального образования составляют 300 метров над уровнем моря. 


Климат
В силу своего орографического положения с. п. Тамбовское характеризуется континентальным и умеренно континентальным климатом с неустойчивым увлажнением.
Годовое количество осадков в с. п. Тамбовское не более 300мм. Максимум их в летнее время приводит к большой потере на испарение, а ливневые осадки обуславливают потерю воды за счёт поверхностного стока. По месяцам осадки распределяются не равномерно: дождливый период приходится на июнь – начало июля, в остальное время засушливо.
В зимний период осадки носят смешанный характер, выпадая в виде снега, мокрого снега, дождя и тумана. Количество осадков, выпадающих в зимнее время, около 60мм.
Средняя годовая температура +9,5С.
Зима умеренно холодная, средняя температура января -4,1С. Редко бывают заморозки до -32С.
Высота снежного покрова колеблется от 1см до 10см. Снежный покров неустойчив, так как имеют место частые и продолжительные (от 2-3 до 15-20 и более дней) оттепели. В большинстве случаев они бывают малоинтенсивными, дневные температуры выше 0 +5°С не повышаются, а ночью наблюдаются небольшие морозы. Оттепели меняются похолоданиями, которые всегда сопровождаются гололёдами. В среднем за зиму насчитывается до 25 дней с гололедом и 29 дней с изморозью.
Осенние заморозки начинаются в конце октября, в отдельные годы – в конце сентября. Устойчивая морозная погода наступает примерно с15 до 21 декабря и продолжается 50 дней.
Лето, как правило, бывает жарким и сухим. В жаркое лето температура достигает +36С.  Средняя температура июля составляет +21 - +24С.
Весна – самый короткий сезон года. От марта до апреля температура повышается в среднем на 6 – 8 градусов. В весеннее время возможны заморозки  до 0С и ниже. Как правило,  после перехода средних суточных температур через +10С заморозки прекращаются и начинается безморозный период.
Продолжительность безморозного периода равна 193 дням.
Среднее число пасмурных дней составляет 153. Число пасмурных дней, так же как и число дней с туманом резко увеличивается в холодную половину года. Среднее число дней с туманами составляет 87, наибольшее 104.
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, достигая наибольших значений в зимний период – 86%.
Преобладающими направлениями ветра являются восточные и западные. Преобладание этих ветров объясняется тем, что с запада на восток проходит хребет Арик, который является преградой для всех остальных направлений ветра и особенно для южного и северного, так как они перпендикулярны хребту. Поэтому севернее и южнее ветры наблюдаются только слабые.
Для с. п. Тамбовское характерны суховеи. За летний период количество дней с суховеями достигает 60 дней. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,2 м/сек. В течение года скорости ветра распределяются довольно равномерно, изменяясь от 1,9 до 0,4 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром составляет 7, наибольшее 16. Наибольшие скорости ветра, возможные 1 раз в 20 лет, составляют 20-22 м/сек.
Продолжительность солнечного сияния составляет 1742 часа в год. Число дней без солнца составляет 97.


Геологическое строение
По геологическому строению структура с герцинским складчатым основанием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000м) четвертичных галечников, песчано-глинистых отложений и лёссовидных суглинков. 
Отложения представлены верхнечетвертичными и четвертичными галечниками, песками, глинами, конгломератами, песчаниками, известковым туфом.



Гидрогеологические условия
Гидрографическая сеть представлена Акбашским каналом и его ответвлением каналом Тамбовский. Местность богата грунтовыми водами.
Акбашский магистральный канал — часть крупной республиканской ирригационной системы входящая в Малокабардинскую опытно-оросительную систему (МКООС). Канал берёт своё начало к югу от села Плановское, где с правого берега реки Терек берут воды для канала. Далее канал идёт на северо-восток. К югу от села Верхний Акбаш он резко сворачивает налево и далее течёт на север.
У северной окраины села Нижний Акбаш сворачивает на северо-запад, проходя вдоль юго-западного подножия Арикского хребта. К западу от села Арик, канал обратно впадает в Терек.
Общая протяжённость основной магистрали канала составляет 36 километров.
Водоносные горизонты меловых отложений распространены в с. п. Тамбовскоее, приурочены к разнозернистым песчаникам и известнякам значительной мощности. Воды меловых отложений вскрыты рядом глубоких буровых скважин, а также выходят в виде многочисленных источников.
Наибольшее практическое значение для целей водоснабжения имеют лишь источники пресных вод.
В отложениях четвертичного возраста содержится мощный водоносный комплекс, отдельные водоносные горизонты которого разобщены между собой водоупорными суглинистыми прослоями. В местах выклинивания возможна гидравлическая связь между горизонтами.
Ресурсы подземных вод формируются в результате интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и поглощения поверхностного стока рек.
Водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений залегает на глубине 4 м и имеет свободную поверхность. 
Верхнечетвертичный горизонт не защищён от загрязнения с поверхности и может быть использован для технического водоснабжения.


Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия рассматриваемого района в целом благоприятны. Как было указано выше, территория сложена толщей устойчивых четвертичных валунно-галечниковых отложений с поверхности перекрытых слоем супесей, песков и суглинков небольшой мощности.
Сейсмичность района согласно СНиП П-7-81 – 8 баллов.
Сейсмического микрорайонирования территории с. п. Тамбовское не проводилось.


2.3. Земельный фонд

Площадь территории сельского поселения Тамбовское по картографическому описанию границ ГП, утверждённых Законом КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»,  составляет  4593 га, в том числе:
- Земель населённых пунктов 246 га
- Земель сельскохозяйственного назначения 4635 га
- Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т. д. 85 га 
Для уточнения площади территории, внесения изменений в баланс земель с. п. Тамбовское необходимо провести межевые работы по установлению границ, определению площадей и угодий, а также внести сведения о границе сельского поселения в Государственной кадастровой палате по КБР для их учёта в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Структура использования земель (га)
	№№
	Виды использования земель
	Общая площадь. га
	Доля от общей
площади
%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	А
	Б
	1
	2

	1
	Общая площадь земель с. п. Тамбовское 
	4635,0
	100

	2.
	Земли сельскохозяйственного назначения, из них:
	4319,0
	93,3

	2.1.
	сельскохозяйственные угодия 
	3684
	

	2.1
	земли, занятые внутрихозяйственными дорогами
	53,2
	

	2.2.
	земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,
	40,6
	

	2.3.
	земли, занятые водными объектами
	46,8
	

	2.4.
	земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
	-
	

	2.5.
	земли, занятые кладбищами
	6,8
	

	3
	Земли населённых пунктов, в том числе:
	246,8
	5,4

	3.1
	земли жилой застройки
	154,9
	

	3.2
	земли общественно-деловой застройки
	8,1
	

	3.3.
	производственные зоны
	3,8
	

	3.4
	земли под объектами автомобильного транспорта
	44.9
	

	3.5.
	природные территории
	1,7
	

	3.6.
	земли сельскохозяйственного использования
	33,4
	

	3.7.
	земли, занятые кладбищами
	-
	

	3.10.
	Иные зоны, в том числе; зоны особо охраняемых территорий: земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение
	-
	

	4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том
	52,6
	1,1

	4.1.
	земли под объектами промышленности
	-
	

	4.2.
	земли под объектами автомобильного транспорта 
	52,5
	

	4.3.
	земли под объектами трубопроводного транспорта
	-
	

	4.4.
	земли, занятые скотомогильниками
	0,1
	

	5
	Земли водного фонда
	11,9
	0,2




2.4. Отраслевая специализация

Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  земледелие,  скотоводство.
Низкий уровень развития транспортной и инженерной инфраструктуры, слабо развитая сеть  учреждений  социальной  инфраструктуры  понижают инвестиционную  привлекательность территории поселения.
Розничную  торговлю  в с. п. Тамбовское  осуществляет семь универсальных магазинов.
Экономика поселения по формам хозяйствования представлена   частным и муниципальным секторами экономики.
В  с. п. Тамбовское   наиболее  высокооплачиваемыми  работниками являются работники земледельческих и скотоводческих предприятий.
Основным доходом безработных проживающих в с. п. Тамбовское (менее 1% от  общего  числа  жителей)  является  пособие  по  безработице.
Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов и пр. А в дальнейшем, создание агрохолдингов (вертикально интегрированных компаний по системе: земля – производство – переработка – реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).
Уровень обеспечения населения продуктами питания за счёт местного производства – это основной показатель эффективности работы АПК, обеспечения продовольственной безопасности. Общепринятый уровень продовольственной безопасности оценивается 70 % наполнения рынка продуктами местного производства. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной мерой в этом случае являются государственные дотации, ценовые субсидии и т. п. Эти меры необходимы для обеспечения нормального воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, для сдерживания инфляции и защиты интересов производителя сельхозпродукции.
Значительную часть государственной финансовой поддержки необходимо направить на поддержание соответствующего уровня цен и ценового равновесия, так как всё возрастающий диспаритет цен окончательно разорит собственных товаропроизводителей и приведёт к разрушительным последствиям. Мерой поддержки государства должна стать и льготная налоговая политика. Во многих экономически развитых странах сельскохозяйственная продукция не облагается НДС, а существующая система сборов нацелена на поддержку инфраструктуры села, сельскохозяйственное образование, науку и пр., т.е., в конечном итоге, на само же сельское хозяйство.
По хозяйствам поселения не ведётся сплошной статистический учёт (выборочные наблюдения и ежегодный мониторинг агрономического состояния  каждого поля сельхозугодий), что снижает достоверность агрономической статистики.  Растущее значение ЛПХ обязывает республиканские и местные органы власти обеспечивать их поддержку, так же как и хозяйствам всех форм собственности (повышение культуры производства, обновление техники, севообороты, внедрение современных технологий, организация рентабельного сбыта, правовое обеспечение производителя сельхозпродукции). 
Урожайность в районе низкая и неустойчивая, что объясняется в основном потерей плодородия почв в результате нарушения агротехники, мелиоративной неустроенности угодий, недостаточного внесения минеральных удобрений и т.п.
Основными направлениями животноводства являются молочно-мясное скотоводство

2.5. Демографическая ситуация и занятость населения

Демографическая ситуация. Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура.
Возрастной,  половой  и  национальный  составы  населения  во  многом определяют  перспективы и проблемы  рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной  территории.  
Информация по динамике численность населения, половозрастной структуре  и показателям естественного и механического движения населения не представлена в исходных данных.

Возрастная структура населения на 01.01.2017

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	с. п. Тамбовское

	1
	Дети до 15 лет
	чел.
	392

	2
	Население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
	чел.
	1111

	3
	Население старше трудоспособного возраста
	чел.
	385

	4
	Всего населения
	чел.
	1888



На территории с. п. Тамбовское на начало 2017 года проживает 1888 человек, что составляет 3,7 % населения Терского района. 
На территории сельского поселения зарегистрировано 439 дворов. В  среднем на один двор приходится 4,3 человека.

Занятость населения. 
Существующее и перспективное состояние трудовых ресурсов во многом определяется складывающейся в районе демографической ситуацией.
Численность  трудовых  ресурсов охватывает  трудоспособное население  в  трудоспособном  возрасте  (без  инвалидов и неработающих пенсионеров-льготников) и работающее население вне пределов трудоспособного возраста (работающие пенсионеры и подростки). 
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным на 01.01.2017 г. – 546 человек, что составляет 29,0 % численности населения поселения. 
Численность  безработных  93 человек,  что  составляет – 8,4 %  трудоспособного населения.
Численность неработающего трудового потенциала 565 человек, что составляет 50 % от общего количества трудоспособного населения.

Структура занятости населения на 01.01.2017

	Показатели
	Единицы измерения
	с.п.Тамбовское

	Общая численность занятого населения
	чел.
	546

	· Промышленность
	чел.
	-

	· Сельское хозяйство
	чел.
	194

	· Строительство
	чел.
	-

	· Транспорт и связь
	чел.
	-

	· Финансовая деятельность
	чел.
	-

	· Операции с недвижимостью
	чел.
	-

	· Административное управление, социальное обеспечение
	чел.
	15

	· Образование и здравоохранение
	чел.
	137

	· Торговля, общественное питание, ремонтные мастерские
	чел.
	22

	· прочее
	чел.
	-

	из общего числа занятых работающих вне территории поселения
	чел.
	178

	Официальная безработица
	чел.
	93




2.6. Жилищный фонд. 
Жилищный фонд поселения на 01.01.2017 года составляет 28,7 тысяч м2 общей площади, или 15,2 м2/чел.

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2016 (тыс. м2)

	Категория жилого фонда
	с. п. Тамбовское

	Жилой фонд всего
	28,7

	Убыль
	-

	по формам собственности

	В государственной и муниципальной собственности
	-

	В частной собственности
	28,7

	по проценту износа

	До 40%
	4,8

	40-60%
	22,6

	60-70%
	0,4

	Свыше 70%
	0,9

	по этажности

	Малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
	-

	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	28,7



За последние 5 лет в сельском поселении в эксплуатацию введено 900 кв. м. жилья.
Основная часть жилого фонда составляют кирпичные и каменные одноэтажные дома. Состояние жилого фонда характеризуется средним процентом износа.

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2017 (тыс. м2) по материалу стен

	Категория жилого фонда
	с. п. Тамбовское

	Кирпичные, каменные
	15,2

	Панельные
	-

	Деревянные
	-

	Саманные
	13,5

	Прочие
	-

	
	




2.7. Социальная инфраструктура

Образование
Сферу  образования  в с. п. Тамбовское  представляет  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  сельского поселения Тамбовское», рассчитанная на 630 учеников. По данным на 2016 год в ней получают образование 229 школьников. 
Имеющееся количество учебных мест в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Тамбовское», превышает фактическое количество учащихся.
В  структуру  МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Тамбовское», входит  дошкольное  образование - дошкольное отделение, рассчитанное на 120 дошкольников. 
Дошкольное отделение МОУ СОШ СП Тамбовское размещается в отдельном от школы типовом здании, рассчитанном на 120 мест. В настоящее время функционируют пять возрастных групп (первая младшая, вторая младшая, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа).
Численность детей дошкольной группы на 01.01.2017 г. - 110 человек.

Здравоохранение
В населённом пункте расположено одно медицинское учреждение местного значения – МУЗ «Амбулатория».
МУЗ «Амбулатория» рассчитана на 20 посещений в смену. 


Объекты физической культуры и спорта
В сельском поселении функционирует один спортивный зал общего пользования площадью 432 кв. м. 
Общая площадь спортивных площадок – 1500 кв. м..

Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения являются предметом коммерческих интересов торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей и развиваются в соответствии с платёжеспособным спросом населения.
Предприятия общественного питания представлены двумя кафе, расположенными у трассы»Дейское – Нижний Курп». 
Объекты бытового обслуживания населения на территории сельского поселения отсутствуют.
Предприятия торговли на территории сельского поселения представлены универсальными магазинами. 
Цены на большую часть товаров немногим отличаются  от  цен  в  райцентре,  продукты, чаще всего, свежие, т. к. завозятся регулярно вследствие устойчивого спроса.
Пекарен в сельском поселении нет. Хлеб завозят из районного центра, г. Терека.

Расчёт обеспеченности основными нормируемыми видами обслуживания произведен в соответствии с действующими региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными Постановлением Правительства КБР от 30.12.2011 года №446-ПП.

Расчётные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания

	Учреждения, предприятия
	Единицы измер.
	Имеются на 01.01.2016
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей
	Расчётное кол. 
	Размещение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	.Дошкольные детские учреждения
	мест
	
110

	26
	50
	малокомплектные дошкольные учреждения с разновозрастными группами – не более 45 мест), совмещенные с начальной школой (общей вместимостью не более 200 мест)

	Общеобразовательные учреждения
	мест
	600
	108
	203
	

	Продовольственные магазины
	м2

	-

	100

	188

	Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные

	Непродовольственные магазины товаров первой необходимости
	м2

	
-

	200
	380
	

	Аптечный пункт
	объект
	1
	1
	1
	

	Отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	

	Предприятия бытового 
обслуживания
	рабочее место
	-
	2
	4
	Встроенные, встроено-пристроенные

	Учреждения культуры  
	м2
	580
	50
	104
	

	Закрытые спортивные сооружения
	м2 площади пола
	432
	30
	63
	Отдельно стоящие, встроенные, встроено-пристроенные




2.8.  Транспортное обеспечение

Перевозки пассажиров и грузов в с. п. Тамбовское  и за его пределы осуществляются автомобильным транспортом.

В транспортную инфраструктуру с. п. Тамбовское  входят автомобильные дороги регионального значения: «Дейское-Нижний Курп-граница с РСО "Алания"» и «Дейское-Верхний Акбаш-Терекское».

Перечень автомобильных дорог регионального значения,
расположенных в границах  с. п.  Тамбовское и на смежной территории

	Идентифи-кационный 
№ дороги 

	Наименование автомобильной 
дороги
	Категория
	Покрытие (асфальто-бетонное, гравий, грунт)
	Протяжен
ность участка, км

	
Т 3
	Дейское-Нижний Курп-граница с РСО "Алания"
	
II
	
а/б
	
8,6

	
Т 5
	Дейское-Верхний Акбаш-Терекское
	
VI
	
а/б
	 
1,9




Перечень автомобильных дорог местного значения, 
расположенных в границах населённого пункта Тамбовское

	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Покрытие (асфальто-бетонное, щебеночное, грунт)
	Протяженность участка, м

	1
	Гагарина ул.
	а/б
	

	2
	Дружбы ул.
	а/б
	

	3
	Дукова ул.
	а/б
	

	4
	Калмыкова ул.
	щ.
	

	5
	Колхозная ул.
	щ.
	

	6
	Ленина ул.
	щ.
	

	7
	Садовая ул.
	щ.
	

	8
	Сталина ул.
	щ.
	




По сельскому поселению Тамбовское проходят автомобильные дороги регионального значения  «Дейское-Нижний Курп-граница с РСО "Алания"» и «Дейское-Верхний Акбаш-Терекское». 
Общая протяжённость дорожной сети – 29,5 км.
На территории сельского поселения функционирует одна автозаправочная станция. 





Сведения о количестве транспортных средств по категориям, зарегистрированных на территории города


	№ п/п
	Виды транспорта
	Численность автопарка, ед.

	
	
	2016

	1
	Автобусы
	11

	2
	Грузовые автомобили 
	24

	3
	Легковые автомобили
	241

	4
	Мото
	2

	5
	прицепы
	37

	6
	полуприцепы
	-

	7
	Трактора
	3

	
	Итого 
	318





2.9. Инженерное обеспечение

Электроснабжение
В административных границах сельского поселения Тамбовское источников электроэнергии нет.  
Центр питания с. п. «Тамбовское - ПС «Терек-2».
Установленная мощность трансформаторов – 4000 МВА.
Допустимая мощность – 3600 МВА.
Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки – 1300 МВА.
Фактический резерв мощности – 3000 МВА
Количество и мощность установленных трансформаторов – 1075 кВа
Фактическая загрузка ТП – 50%.
Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов, и подключённой нагрузки прослеживается значительный резерв электроэнергии.  Передача мощности в пределах СП осуществляется по сетям 10 кВ на 17 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10 кВ выполнены  воздушными и кабельными линиями. 
От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. 
Общая протяжённость сетей – 4,4 км.
Основными потребителями электрической энергии являются:
- промышленный сектор;
- жилищно-коммунальный сектор;
- животноводческий комплекс.

Газоснабжение
Источник газоснабжения ГРС «Терек
Общий годовой расход газа по населенному пункту – 682,809 м3/год, в том числе:  население – 520,932 м3/год ;
коммунальные и общественные предприятия – 121,218 м3/год;
сельскохозяйственные и промышленные предпр. – 40,66 м3/год.
Общее количество присоединённых к сети абонентов – 226 абонентов.
Степень газификации с. п. «Тамбовское» - 100%.

Теплоснабжение
В с. п. Тамбовское теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованным источниками тепла.
В настоящее время централизованное  теплоснабжение представлено двумя котельными, эксплуатацию которых осуществляет МУП «Теректеплосбыт». 
Котельная Тамбовское отапливает следующие объекты: детский сад, здание администрации, дом культуры, школу и жилой дом. Установленная мощность котельной 0,963 Гкал/час, температурный график  95-350С, система теплоснабжения двухтрубная. Фактическая нагрузка 0,212 Гкал/час.
Вторая котельная отапливает только здание амбулатории. Установленная мощность 0,4299 Гкал/час. Фактическая нагрузка – 0,016 Гкал/час.
Теплоснабжение зданий индивидуальной застройки автономное с применением индивидуальных тепло генераторов.


Водоснабжение
Водоснабжением с. п. Тамбовское занимается ООО «Родник».
Система водоснабжения в с. п. Тамбовское многозонная с механизированной подачей воды, основанная на подземных водах.
В настоящее время территория с. п. Тамбовское на 100% охвачена централизованным питьевым водоснабжением.
Забор воды для обеспечения производственных и хозяйственных нужд на территории сельского поселения осуществляется из скважины № 210-Д. На территории водозабора имеется ещё одна скважина № 211-Д, которая затампонирована.
Удельный дебит скважины №210-Д составляет 1,77 л/с.
Зона санитарной охраны присутствует. Скважина оборудована надкаптажным павильоном.
Резервуары чистой воды и другие аккумулирующие и пожарные ёмкости нп территории сельского поселения отсутствуют.
Среднесуточное водопотребление – 82,2 тыс. куб.м./сут.
Протяжённость водопроводных сетей с. п. Тамбовское составляет 23,2 км. Основной диаметр труб 110 мм.
Износ водопроводной сети 80%.

Водоотведение
В сельском поселении сети централизованного водоотведения отсутствуют. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

Связь
Почтовая связь.
Почтовая связь в районе представлена сельским отделением почтовой связи на 274 номера. В сети отделений почтовой связи оказывается полный перечень услуг почтовой связи.
В ходе реализации ФЦП «Электронная Россия» создан  пункт коллективного доступа (ПКД), оказывающих населению района факс-услуги, услуги по доступу к всемирной сети Интернет, сканированию и копированию документов, приёму и отправке электронной почты. 
Электрическая связь.
Услуги фиксированной электрической связи в районе оказывает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком». В населённом пункте установлена  аналоговая АТСКЭ «Квант», общей ёмкостью 512 номеров задействованная ёмкость – 490, ёмкость оборудования доступа в сеть Интернет составляет 216 абонентов на 197 пользователей.
Мобильная связь.
Услуги мобильной связи населению оказывают 3 оператора связи: ЗАО «Мобиком-Кавказ» («Мегафон»), ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ОАО «Мобил»


2.10.  Объекты культурного наследия
На территории населённого пункта Тамбовское существуют памятник погибшим войнам во время Второй мировой войны.

2.11. Экологическая ситуация
Основными источниками загрязнения с. п. Тамбовское являются: предприятия промышленности, транспортный комплекс, агропромышленный комплекс.
Автомобильный транспорт загрязняет атмосферу свинцовыми соединениями, углеводородом, окисью углерода, окисью азота, нитратными газами NO, NO2, N2O3, N2O4. Сероводород и аммиак выбрасываются в атмосферу в сельском хозяйстве и нефтяной промышленности.
Большую угрозу для подземных вод представляют ядохимикаты и минеральные удобрения. Обширные участки пахотных земель ежегодно подвергаются процессу химизации. Поверхностный сток вымывает химические вещества в грунтовые воды, таким образом, ядохимикаты, используемые для борьбы с вредителями, представляют серьёзную экологическую опасность.


2.12. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны санитарной охраны водозабора. 
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются на всех водозаборных объектах.
Зоны санитарной охраны состоят из трёх поясов:
1-й пояс – зона строгого режима; 
2-й и 3-й пояса – зоны ограничений. 
Первый пояс ЗСО устанавливается непосредственно вокруг водозаборных и водопроводных сооружений. Основная задача первого пояса – охрана непосредственно самих источников воды от случайных или умышленных загрязнений. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:
• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
•гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

СЗЗ свалки ТБО и скотомогильника.
На территории с. п. Тамбовское функционирует свалка ТБО, общей площадью 0,8 га. 
Размер СЗЗ свалки ТБО. согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 500 м.


2.13. Выводы по разделу
Анализ и оценка территории поселения является сравнительной планировочной оценкой территории по комплексу природных и антропогенных факторов с точки зрения благоприятности этой территории для различных видов хозяйственной деятельности (градостроительной, сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной и др.).
В процессе анализа территории с. п. Тамбовское выявлены следующие тенденции:
· район характеризуется регрессивным ростом группы населения старше трудоспособного возраста;
· поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является убыточной. Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. 
В результате отсутствия чёткой государственной аграрной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно-ориентированного аграрного сектора экономики, для сельского хозяйства поселения характерно наличие следующих недостатков, которые необходимо устранить:
· уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; 
· снижение обеспеченности сельхоз товаропроизводителей оборотными средствами;
· не обновляется техника и оборудование, лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику;
· недостаточно четко соблюдается система земледелия и внедряются новые технологии производства;
· недостаточно активно применяются приёмы биологизации земледелия, не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;
· недостаточно интенсивно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы. Практически разрушена система оросительных каналов;
· слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции;
· невысокая инвестиционная привлекательность АПК;
· слабая подготовка кадров для села;
Потенциальные возможности поселения позволяют увеличить производство сельхозпродукции;
Следует отметить, что современные системы обработки и утилизации животноводческих отходов не предотвращают загрязнения окружающей среды, поэтому при строительстве и реконструкции животноводческих объектов необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий, внедрение новейших технологий; современные разработки отечественных и зарубежных фирм предлагают прогрессивные и доходные методы утилизации навоза .
В целом экологическую обстановку в поселении нельзя считать удовлетворительной, т.к. по конкретным проблемам – отходы производства и потребления, состояние водных ресурсов – ситуация не стабильна и может приблизиться к критической.
Для дальнейшего развитие территории поселения необходимо:
· ремонт существующих сетей водопровода;
· устройство зон санитарной защиты водозаборов;
· строительство сетей водоотведения;
Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимо разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:
· выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;
· организация селективного сбора отходов в жилых зонах в сменные контейнеры;
· обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);
К общим интересам поселения и района относятся вопросы, связанные с развитием инженерной и транспортной инфраструктуры, экологические проблемы, касающиеся влияния на окружающую среду, промышленных и коммунальных объектов, система сбора, транспортировки и переработки отходов, в том числе полигон твердых бытовых отходов (ТБО), а также мониторинг состояния окружающей природной среды и мероприятия по ее охране.
Предлагаются следующие площадки под освоение на расчетный срок и перспективу для различных видов хозяйственно-экономической деятельности в  поселении:
· Под градостроительное освоение на территории  с. Тамбовское новых площадок не предусмтривается;
· Для развития сельскохозяйственной деятельности новых площадок не предусматривается, так как увеличение выпуска сельхозпродукции возможно за счет повышения плодородия земли, в том числе восстановления мелиорируемых земель, и разработки не используемых в настоящее время сельскохозяйственных земель.
3. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ  И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Исходя из того, что населённый пункт располагает ограниченными территориальными ресурсами и использует их с различной интенсивностью, становится очевидной ограниченность числа вариантов перспективного социально-экономического развития территории, зависящая от осознанного выбора местного населения и представляющих его интересы органов местного самоуправления. 
Законодательство о местном самоуправлении и градостроительное законодательство Российской Федерации достаточно полно определяют цели территориального планирования на уровне сельского поселения, которые приведены во введении к настоящему документу. По существу эти цели соответствуют установленному законом содержанию документов территориального планирования и связаны с вопросами местного значения, которые решают органы местного самоуправления сельского поселения. 
Решение задач поселенческого уровня невозможно без рассмотрения вариантов перспективного развития территории населённого пункта, как комплексного территориального объекта, объединяющего все виды территориальных ресурсов. Комплексное решение можно осуществить путём разработки вариативных планов развития территории, которые в современной мировой практике представлены широким спектром документов, основанных на различных методологических подходах.


3.1. Развитие по «Либеральному» сценарию
	«Либеральный» сценарий характеризуется полным отказом органов местного самоуправления поселения от какого-либо вмешательства в вопросы экономического развития (за исключением нормативно-правового регулирования). Власть выполняет функции, связанные с предоставлением социальных услуг, вопросов безопасности, а также поддержкой основных инфраструктур жизнедеятельности. Вся имеющаяся собственность приватизируется. Вопросы, связанные с привлечением инвесторов, решаются предпринимателями.

3.2. Развитие по «Консервативному» сценарию
	«Консервативный» сценарий характеризуется устойчивым ростом основных показателей экономического развития, повышением уровня и качества жизни населения, развитием существующих предприятий. Данная политика является недостаточно активной, т.к. при реализации «консервативного» сценария возможна постепенная потеря рынков сбыта продукции, производимой на территории поселения, а также снижение её конкурентоспособности.

3.3. Интенсивное развитие
	Интенсивное развитие характеризуется максимальной активизацией усилий органов власти  по обеспечению условий для интенсивного роста экономики поселения, повышения уровня жизни населения,  устранения ограничений экономического роста, содействия росту и развития малого бизнеса, продвижение муниципальных стратегий социально-экономического развития.
Выявленные путём анализа стратегически перспективные направления развития экономики должны развиваться темпами в 2-3 раза выше существующих. Для этого необходимо сосредоточиться на двух направлениях: инвестиционном и инновационном. 
Основные принципы инвестиционной политики определяют: привлечение частного, корпоративного отечественного капитала, а также иностранных инвестиций, создание привлекательных условий для инвесторов, преодоление административных барьеров, публичность и прозрачность проводимой инвестиционной политики, открытость и прозрачность для всех инвесторов информации, необходимой для инвестиционной деятельности. На территорию поселения необходимо привлекать инвесторов, вводить новые и внедрять в существующее производство новые технологии, участвовать в региональных проектах и целевых программах.  Осуществление активной инвестиционной политики  и поддержка  инвестиционных проектов, позволит добиться решения ряда важных задач: повысить инвестиционную активность на территории поселения, создать благоприятные условия для обеспечения защиты прав, интересов и имущества инвесторов, увеличить налогооблагаемую базу и сформировать новые источники налоговых платежей.
Чтобы инвестиции пошли в экономику поселения и обернулись ощутимыми выгодами,  власть должна занимать активную позицию, ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально выгодную «подачу»  муниципального образования как потенциально привлекательного объекта капиталовложений. Первым шагом на этом пути может быть принятие представительным органом поселения нормативного акта, регламентирующего порядок и условия поддержки инвестиционной деятельности. 

3.4. Инновационный подход к управлению.
    Одной из характерных черт современного управления на муниципальном уровне является инновационный тип управления, при котором в конечном продукте постоянно увеличивается доля знаний как основного ресурса. Именно такой тип управления развитием сегодня является эффективным. Инновационный тип управления характеризует ряд признаков. Это – сетевая организация, программно-целевой метод, стратегическое планирование и управление, поддержка инвестиционных проектов. Он позволяет в процессе планирования, организации, мотивации и контроля максимально быстро, при минимальном количестве затрат, достигать максимальный экономический, управленческий и социальный эффект, обеспечивая постоянное поступательное развитие муниципального образования и повышение уровня и качества жизни населения. И, конечно, такое инновационное развитие должно осуществляться в определенном правовом пространстве.
 Базовым сценарием социально-экономического развития поселения Генеральным планом предлагается сценарий интенсивного развития. Однако, в случае, если этот сценарий не может быть реализован по причине непреодолимых факторов, вступит в силу «консервативный» сценарий. 

3.5. Приоритетные направления развития сельского поселения Тамбовское
Возможные направления развития территории населённого пункта связаны с установлением потребностей местного сообщества, а также заинтересованных субъектов экономической деятельности в использовании населённого пункта для размещения различных объектов капитального строительства: жилищных объектов, объектов социального обслуживания, объектов экономической деятельности.
Предположения и намерения по размещению таких объектов (соответствующего значения) содержаться в документах территориального планирования федерального, регионального и местного (районного) уровня, а также следуют из соответствующих разделов генерального плана поселения. 
На основе этих документов сформулированы предложения по возможному размещению объектов экономической деятельности и социальной инфраструктуры на территории с. п. Тамбовское:
1. Развитие агропромышленного комплекса с ориентацией на переработку сельскохозяйственной продукции на территории поселения.
2. Развитие малого бизнеса.
3. Развитие торговли и платных услуг.
4. Интенсификация строительства, в том числе жилищного.
5. Улучшение социальных аспектов жизни граждан.
6. Формирование инфраструктуры детского и подросткового культурно-образовательного, оздоровительного отдыха.
8. Повышение эффективности муниципального управления.
9. Привлечение инвестиций.
10. Снижение дефицита бюджетных средств.


3.6. Прогнозируемые ограничения использования территории
Ширина водоохранных зон (участки территории поселения, примыкающие к береговой линии рек и каналов,  на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов) на территории поселения устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

4.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

4.1.   Планировочная организация территории

4.1.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории
В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:
· зона урбанизации территорий;
· системы охраняемых природных территорий;
· зона сельскохозяйственного использования;

Зона урбанизации включает в себя:
- территории автодорог с наиболее развитой инженерной инфраструктурой;
- селитебные  и производственные территории  населенных пунктов с резервом для их перспективного развития.

 Система охраняемых территорий включает в себя:
- зоны санитарной охраны водозаборов (скважины) подземных вод;
- водоохранные и прибрежные зоны водотоков и водоемов;
- защитные лесные полосы автодорог;
- полезащитные лесные полосы.

Зона  сельскохозяйственного использования
 Зона охватывает земли всех сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
Участки сельхозугодий, попадающие в границы охранных зон и границы природоохранных территорий, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной природоохранной территории.

Планировочная структура.
Планировочная структура поселения в целом может рассматриваться как моноцентричная с центром в с. Тамбовское.  Главной планировочной осью с. п. Тамбовское является  автодорога регионального значения «Дейское-Верхний Акбаш-Терекское».
Поселение имеет элементы первичного обслуживания (детский сад, среднюю школу, амбулаторию, клуб, магазины и т.д.).

4.1.2.   Архитектурно-планировочная организация сельского поселения

В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены следующие общие принципы:
· соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);
· сохранение исторически сложившейся планировки;
· по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе поселения, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;
· выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий;
Для упорядочения земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы населённых пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. Кроме того, необходимо разработать  общие правила застройки поселения, устанавливающие:
-  порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;
- порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;
-порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

4.2.  Социальная инфраструктура и система обслуживания 

4.2.1. Демография и трудовые ресурсы.
Удельный вес индивидуального строительства в объёме нового жилищного строительства 100% на современном этапе. Доля муниципального строительства отсутствует.
Задача прогноза развития социальной сферы состоит в том, чтобы обозначить тенденции изменения базовых показателей, определяющих её состояние.  
Прогноз основных показателей, характеризующих демографическую ситуацию, качество и уровень жизни населения формировался, исходя из трёх возможных сценариев развития:  инерционный; стабилизационный; оптимистический.
Среди всего комплекса показателей, определяющих демографическую ситуацию, наиболее универсальным и важным является численность населения и его динамика Сравнительная характеристика проектных показателей:

Прогноз численности населения, чел.

	Населенные пункты
	01.01.2017 г. 
	2025г. (прогноз)

	
	
	Инерцион-
ный
	в % к
2016 г.
	Стабилиза-ционный
	в % к
2016 г.
	Оптимис-тический
	в % к
2016 г.

	с. п. Тамбовское
	1888
	1907
	101
	1965
	104,1
	2007
	106,3



Прогноз численности населения, чел.

	Населенные пункты
	01.01.2017 г. 
	2035г. (прогноз)

	
	
	Инерцион-
ный
	в % к
2016 г.
	Стабилиза-ционный
	в % к
2016 г.
	Оптимис-тический
	в % к
2016 г.

	с. п. Тамбовское
	1888
	1897
	100,5
	2043
	108,2
	2101
	112,9



Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами и сочетает в себе отдельные элементы каждого из них. Он не предполагает коренного перелома демографической ситуации, однако, в его рамках следует ожидать формирования долгосрочных положительных тенденций по целому ряду показателей. Существующие сегодня внешние и внутренние условия, на фоне которых происходит развитие социально-демографической системы с. п. Тамбовское, позволяют предположить, что именно его реализация будет наиболее вероятной. В рамках стабилизационного варианта предполагается рост числа постоянных жителей муниципального образования к 2035 г. на 8,2% по сравнению с базовым периодом. 


Прогноз показателей рождаемости, смертности, естественного и механического прироста (убыли) населения

	Показатели
	Среднее значение в 2011-2016гг.
	Среднее значение в 2017-2025гг.
	Среднее значение в 2025-2035гг.

	Общий коэффициент рождаемости 
	12,1
	12,9
	13,4

	Общий коэффициент смертности
	11,1
	9,9
	8,8

	Естественный прирост (убыль) населения
	+1,0
	+3,0
	+3,6

	Механический прирост (убыль) населения
	-13,6
	0,0
	+1,0



Для обоснования проекта генерального плана территории необходимо иметь представление о перспективной численности населения по отдельным возрастным категориям. Возрастная структура населения позволяет оценить трудовой потенциал муниципального образования, уровень демографической нагрузки на трудоспособное население, планировать строительство объектов социального значения (детские сады, школы и т.д.). Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в рамках стабилизационного сценария развития муниципального образования на основе предполагаемых показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития

Прогноз возрастной структуры населения

	Показатели
	на 01.01.2016 г.
	2025 г. (прогноз)
	2035 г. (прогноз)

	
	чел.
	в % к числ-ти населения
	чел.
	в % к числ-ти населения
	чел.
	в % к числ-ти населения

	Нетрудоспособный возраст (до 15 лет), в т.ч.
	392
	20,7
	428
	21,8
	464
	22,7

	дети в возрасте до 6 лет
	131
	6,9
	138
	7,0
	145
	7,1

	Трудоспособный возраст
(16-54 – женщины;
16-59 – мужчины) 
	1111
	58,9
	1148
	58,4
	1179
	57,7

	Старше трудоспособного возраста
	385
	20,4
	389
	19,8
	400
	19,6



Развитие рынка труда с. п. Тамбовское в рамках стабилизационного сценария предполагает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, при ожидаемом росте экономической активности населения, следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике.


Прогноз численности занятого населения с. п. Тамбовское

	Показатели
	2017 г.
	2025 г. (прогноз)
	2035 г. (прогноз)

	
	чел.
	уд.вес, %
	чел.
	уд.вес, %
	чел.
	уд.вес, %

	Численность занятого
населения*, в том числе
	546
	100,0
	978
	100,0
	1052
	100,0

	в материальной сфере 
(градообразующая группа)
	194**
	35,5
	646
	66,0
	786
	74,7

	в обслуживающей сфере 
(обслуживающая группа) 
	174**
	31,9
	178
	18,2
	202
	19,2

	Из общего числа занятых, работающие вне территории поселения
	178
	32,6
	154
	15,8
	64
	6,1


*с учётом занятых в ЛПХ; ** 


4.2.2. Жилищный фонд и политика жилищного строительства
К наиболее важным показателям, характеризующим качество жизни населения, относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда. 
О благоустроенности жилищного фонда судят по его обеспеченности всеми видами коммунальных услуг. 

Обеспеченность жилищного фонда видами коммунальных услуг на 01.01.2017

	№
	Обеспеченность жилищного фонда
	Ед. изм.
	с. п. Тамбовское

	1
	Централизованным водопроводом
	%
	100

	2
	Централизованной канализацией
	%
	-

	3
	Электричеством
	%
	100

	4
	Газом
	%
	100

	5
	Централизованным отоплением
	%
	-

	6
	Горячей водой
	%
	-



Обеспеченность жилищным фондом

	Показатели, ед. изм.
	Значение на 01.01.2017 г.
	Проектное значение в 2025 г.
	Проектное значение в 2035 г.

	Население, чел.
	1888
	1965
	2043

	Жилой фонд, тыс.м2
	28,7
	33,01
	36,77

	Жилобеспеченность, м2/чел.
	15,2
	16,8
	18,0

	Ввод нового жилья, м2
	0,2
	4,31
	8,07





4.2.3.   Культурно-бытовое обслуживание
Система социально-бытового обслуживания поселения формируется с учетом следующих факторов:
· сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;
· экономического и социально-культурного потенциала поселения;
· особенностей системы расселения по территории;
· уровня развития транспортной сети.
Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению, несмотря на дефицит бюджетных средств.
В последние годы выросло значение образования, как одного из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Приоритетной задачей стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025г. является формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей

Школьное образование
Сферу  образования  в с. п. Тамбовское  представляет  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Тамбовское», рассчитанная на 630 учеников. По данным на 2017 год в ней получают образование 229 школьников. 
Имеющееся количество учебных мест в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа сельского поселения Тамбовское», превышает фактическое количество учащихся.
Планируется постепенное прекращение тенденции снижения наполняемости школы, что объясняется прогнозируемым улучшением общей демографической ситуации и соответственно повышения процента детей в возрастной структуре поселения.

Дошкольное образование
В  структуру  МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа имени сельского поселения Тамбовское», входит  дошкольное  образование - дошкольное отделение, рассчитанное на 120 дошкольников. 
Дошкольное отделение МОУ СОШ СП Тамбовское размещается в отдельном от школы типовом здании, рассчитанном на 120 мест. В настоящее время функционируют пять возрастных групп (первая младшая, вторая младшая, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа).
Численность детей дошкольной группы на 01.01.2017 г. - 120 человек.
В целях удовлетворения потребности родителей в качестве и разнообразии оказываемых услуг предлагаются функции детского учреждения с гибким графиком посещения (сезонно с указанием условий пребывания  в родительском договоре).
Современное дошкольное образование в поселении остается доступным для населения и строится на принципах вариативности программ, реализации потребностей родителей и личности ребёнка.

Проектные предложения:
Система дошкольных учреждений в настоящее время не может быть строго регламентирована, как школьное образование. Эта система в дальнейшем может принимать различные формы, в том числе и платные небольшие учреждения по подготовке детей к школе. Для организации таких объектов могут использоваться помещения незагруженных школ.
В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей школ проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – художественные, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы, и т.д.

Расчёт обеспечения детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами

	№ п/п
	
Показатель
	
2017г.
	
2025г.
	
2035г.

	1
	Дети в возрасте до 17 лет, чел. 
	444
	485
	526

	2
	школьники 1-9 кл. в возрасте 7-15 лет, чел.
	191
	203
	220

	3
	20-25% шестилеток, обучающихся в школе, чел.
	5
	6
	7

	4
	Обучающиеся подростки 60-70% от своей возрастной группы, чел
	33
	36
	41

	5
	Всего подлежит обучению в общеобразовательной школе, чел
	229
	245
	268




Здравоохранение
В населённом пункте расположено одно медицинское учреждение местного значения – МУЗ «Амбулатория».
МУЗ «Амбулатория» рассчитана на 20 посещений в смену. 
Снижение рождаемости, рост смертности требует  организации полноценной профилактической работы по предупреждению заболеваний, особенно в детском возрасте. Кроме того, повышение качества обслуживания в здравоохранении позволит сократить утечку лучших молодых кадров из села.
Для полноценного обеспечения населения первой врачебной помощью населения поселения необходимо предусмотреть открытие кабинета врача общей практики.


Досуг
Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом, а также культурно-досуговой инфраструктурой сложившейся или формирующейся в поселении.
В сфере досуговой деятельности можно выделить несколько взаимосвязанных отраслей:
· культурно-просветительную;
· развлекательную;
· спортивно-оздоровительную;
· рекреация.
Основным организационным центром культурно-досуговой деятельности выступает сельский Дом культуры, рассчитанный на 280 мест. 


Рекреация

Рекреационный потенциал поселения не имеет большие перспективы для развития и привлечения отдыхающих из соседних районов.
Зоны рекреации предлагаются только для жителей с. п. Тамбовское в населённом пункте Тамбовское.
Кратковременный массовый отдых в поселении носит не организованный характер. Необходимо проводить организованные праздничные гуляния, организацию различных народных праздников, ярмарочных представлений для объединения народа поселения и повышения интереса и привлекательности жизни в селе для молодёжи. Данный вид отдыха необходимо всемерно поощрять.


4.3.  Транспортная инфраструктура

Дороги в сельском поселении, исключая автодороги республиканского значения, в основном грунтовые и гравийные. Автодороги населённого пункта Тамбовское асфальтированы на 80%.
Автодороги дают толчок для развития окрестных территорий. Обустройство дороги необходимо решать с учётом прилегающих территорий. Кооперация предпринимателей и администрации поселения подразумевает взаимовыгодное партнёрство и инвестиционные интересы для развития бизнеса. Администрация заинтересована в новом строительстве для обеспечения населения рабочими местами как при строительстве, так и при эксплуатации и обслуживании новых объектов.
Приоритетными районами для развития малого бизнеса являются придорожные зоны.



4.4. Инженерная инфраструктура

 Водоснабжение
Водоснабжением с. п. Тамбовское занимается ООО «Родник».
Система водоснабжения в с. п. Тамбовское многозонная с механизированной подачей воды, основанная на подземных водах.
В настоящее время территория с. п. Тамбовское на 60% охвачена централизованным питьевым водоснабжением.
Система водоснабжения сельского поселения включает в себя одиночные скважины в количестве двух единиц. 
Максимальное среднесуточное потребление воды в с. п. Тамбовское 0,45 тыс куб.м./сут. Среднесуточное водопотребление – 0,35 тыс. куб.м./сут.
Скважины не обустроены зонами санитарной охраны. 
Протяжённость водопроводных сетей с. п. Тамбовское составляет 13,4 км. Основной диаметр труб 110 мм.
Износ водопроводной сети 40%.
На территории сельского поселения отсутствуют пожарные резервуары и пожарные гидранты.

Расчётные расходы
Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зелёных насаждений. 
Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.  Норма расхода воды на наружное пожаротушение для сельских населённых пунктов на один пожар, согласно СНиП 2.04.02-84  составляет 5 л/с. Расчётное количество одновременных пожаров в населённом пункте с числом жителей до одной тысячи человек составляет 1 пожар. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. 
Норма расхода воды на полив улиц и зелёных насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85*, таблица 3 примечание 1 и составит 90 л/сут на 1 жителя. 
Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.
Результаты расчётов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице.

Расчёт годового потребления воды  хозяйственно-питьевого качества

	
Наименование
	01.01.2016 г.
	2025 г.
	2035 г.

	
	водопотребление м3/сут
	водопотребление тыс. м3/год
	водопотребление м3/сут
	водопотребление тыс. м3/год
	водопотребление м3/сут
	водопотребление  тыс. м3/год

	с. п. Тамбовское
	580,2
	211,8
	604,3
	220,6
	627,9
	229,2



При проведении мероприятий по экономному и рациональному водопользованию, возможно снижение удельного водопотребления на 20%.
Расчётный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идёт за счёт снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02.-84)  
На естественных и искусственных водоёмах в населённых пунктах необходимо устраивать подъезды  для забора воды пожарными автомашинами. 
Производительность существующих артезианских скважин позволит покрыть расчётную потребность населения в хозяйственно-питьевой воде на все сроки реализации генерального плана.


Водоотведение
В связи с отсутствием на территории населённого пункта, системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения. 
Проектом предусмотрено на расчётный срок II этапа реализации генерального плана (до 2035 г.):
- строительство канализационных очистных сооружений биологического типа;
- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов.


Электроснабжение

Электроснабжение потребителей с. п. Тамбовское осуществляется от Северокавказской  энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему Юга России (ОАО МРСК "Северный Кавказ») через понижающую подстанцию «Терек-2» 10(6)/04кВ. Распределение электроэнергии осуществляют компании ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и её филиал по республике ОАО «Каббалкэнерго», которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции, и которые осуществляют распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов непосредственно потребителю.
Общая протяженность кабельных и воздушных ВЛ 6-10 кВ – _____км. Питание потребителей поселения осуществляется от 6 трансформаторных подстанций. Общая протяженность сети уличного освещения ______ км.
Схема сети по населённому пункту принята радиально-кольцевой, разомкнутой в нормальном режиме. Сети 10 кВ предусматриваются частично воздушными, частично в кабельном исполнении в зависимости от этажности застройки.
В существующих районах малоэтажной застройки сеть низкого напряжения проектируется воздушной.


Характеристика электроподстанции

	Наименование центра питания, место 
Размещения (адрес) , 
класс напряжения
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА
	Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки
Sмакс, МВА
	Фактический резерв    мощности
	Заключение по фактическому резерву

	
	Sуст.
	Т-1
	Т-2
	
	
	Sрез, МВА
	Ррез, МВт
	

	ПС «Тамбовское»
	
	4000
	
	3600
	1300
	3000
	2700
	


Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и подключенной нагрузки прослеживается значительный резерв электроэнергии.  
Основными потребителями электрической энергии являются:
- промышленный сектор;
- жилищно-коммунальный сектор.
Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия на повышение благосостояния населения по этапам планирования. 
При этом ожидаемые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 500  кВт*час по сельским населённым пунктам. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят соответственно 760 кВт*час на одного жителя.
Прирост электропотребления в жилищно-коммунальном секторе, по отношению к существующему, прогнозируем при условии повышения уровня коммунально-бытовых услуг, развития социальной инфраструктуры и материальной обеспеченности населения.
Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий нового жилищного строительства, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий. При размещении новых трансформаторных подстанций рекомендуется применение блочных КТП полной заводской готовности, для которых требуются значительно меньшие по размерам земельные участки. Размещение трансформаторных подстанций на территориях нового жилищного строительства необходимо предусматривать при разработке соответствующего раздела в составе проектов планировки территорий. 
Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения  проектом предлагаются следующие мероприятия: 
- проведение энергетических обследований, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;
- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы.
По системе уличного освещения проектом предлагаются следующие мероприятия:
- строительство новых линий на улицах, не оборудованных освещением и при застройке новых территорий;
- использование в светильниках современных энергосберегающих ламп.


Газоснабжение
Газоснабжение поселения осуществляется природным газом Ставропольского месторождения. Газ поступает по отводу от магистрального газопровода Ставрополь – Грозный на газораспределительную станцию АГРС Ново-Хамидие.
От АГРС по существующим сетям среднего давления 3 кг/кв.см газ подходит к газорегуляторным пунктам поселения, а от ГРП газ по сетям низкого давления поступает потребителям.
Потребность газа определена исходя из использования его на индивидуально-бытовые нужды населения, на нужды коммунально-бытовых предприятий, на технологические нужды предприятий, на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. 
В детских и лечебных учреждениях, школах, предприятиях общественного питания пищеприготовление на электроплитах.
Система газопроводов кольцевая.
Газ высокого давления от ГРС поступает к котельной и промпредприятиям, в газорегуляторные пункты.
Схемы инженерных коммуникаций должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Эксплуатацию объектов газоснабжения сельского поселения обеспечивает филиал  ОАО "Каббалкгаз".
По данным ОАО «Каббалкгаз» протяжённость газопроводов по территории поселения составляет  6,95 км, в том числе 1,05 км высокого и 5,9 км низкого  давления. 
Годовой расход газа в 2016 году составлял _______ тыс.м3/год  в том числе, на коммунально-бытовые нужды _______ тыс.м3/год, на производственные нужды – _______ тыс.м3/год.
Годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 300 м3/год.  Существующие мощности вполне достаточны для нормативного обеспечения потребителей.

Телекоммуникационные сети

Почтовая связь
Почтовая связь в поселения представлена отделением почтовой связи. В сети отделений почтовой связи оказывается полный перечень услуг почтовой связи.
В ходе реализации ФЦП «Электронная Россия» созданы  пункты коллективного доступа (ПКД), оказывающих населению района факс-услуги, услуги по доступу к всемирной сети Интернет, сканированию и копированию документов, приему и отправке электронной почты. 

Электрическая связь
Услуги фиксированной электрической связи в с. п. Тамбовское оказывает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком». В населённом пункте установлена  одна АТС. Задействована абонентская ёмкость 274 номера.

Мобильная связь
Услуги мобильной связи населению оказывают 3 оператора связи: ЗАО «Мобиком-Кавказ» («Мегафон»), ОАО «ВымпелКом» («Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (МТС).

5. [bookmark: _GoBack]ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

Предлагаемые  проектом планировочные решения по территориальному развитию сельского поселения будут способствовать экономическому росту, повышению безопасности жизнедеятельности и уровня жизни населения, оздоровлению окружающей среды.
1.Проектом намечены мероприятия по дальнейшему  развитию сфер жизнеобеспечения населения:
- производственной сферы – увеличение объёмов производства на сельскохозяйственных предприятиях за счёт внедрения новых технологий и повышения производительности труда, а также первичной переработки сельхозпродукции с организацией санитарно-защитных зон;
-социальной сферы – строительство новой жилой индивидуальной застройки, благоустройство территорий общего пользования; 
-объектов инженерной инфраструктуры – строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых стоков, берегоукрепительные сооружения;
-транспортной сети – реконструкция и благоустройство улиц населённых пунктов.
2.Проектом предусматривается формирование природного и средозащитного каркаса:
- развитие открытых озеленённых пространств на территории поселения, пригодных для рекреационного освоения. 
- сохранение и благоустройство водоохранных зон водных объектов, полезащитных лесных полос;
-расширение и благоустройство системы зеленных насаждений общего пользования на территории населённых пунктов.
3.Для улучшения качества почв и увеличения площадей сельскохозяйственных угодий необходимо проведение мероприятий:
-по восстановлению утраченных пахотных земель и увеличению площади выпасов, за счёт:
 комплекса противоэрозионных мероприятий (создание приовражных лесных полос, насаждений на берегах и днищах балок, откосах и водотоках оврагов, посадка водопоглощающих лесных полос по горизонталям склоновых земель, выполаживание оврагов с последующим облесением и залужением склонов и дна оврагов):
агрофитомелиоративных приёмов, включающих технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность (обработка почвы, создание биоинженерных сооружений - лесные защитные насаждения и простейшие гидротехнические сооружения).
-по сохранению и повышению плодородия почв за счёт проведения агротехнических мероприятий:
-по защите почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжёлыми металлами путём рационального применения ядохимикатов, обеспечивающих агротехническую эффективность вносимых удобрений, и создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.





6.	УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТО-РИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОЪЕКТОВ.
К основным мероприятиям по территориальному планированию с. п. Тамбовское относятся:
- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры по видам и составу территориальных зон;
- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учётом радиусов обслуживания;
- развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения, в том числе и объектов внешнего транспорта;
- развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры.
В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчётный срок – 2035 год и 1-я очередь – 2025 год.
Проектные решения на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории с. п. Тамбовское: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки с. п. Тамбовское.
Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой администрации с. п. Тамбовское в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. 
Генеральным планом для строительства предусматриваются объекты местного значения:
1. В области инженерных сетей:
· обустройство СЗО для водозаборов;
·  строительство объектов водоотведения. При размещении объектов потребуется установление охранных зон объектов.



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	               

ЧС природного характера. 
Традиционно выделяется несколько классов процессов и явлений способных привести к развитию нежелательных последствий, классифицируемых  как чрезвычайные ситуации. В предыдущих разделах упоминались некоторые из них, связанные с физико-геологическими и геокриологическими процессами и явлениями. 
Более детальная классификация позволяет выделить группы наиболее часто встречающихся процессов и их проявлений: гравитационные (лавины, сели, обвалы и осыпи, оползни); флювиальные (эрозия, наводнение), гидрологические (заболачивание, подтопление); эоловые (дефляция, аккумуляция); суффузионные (суффузия, карстообразование, просадки грунта); тектонические (землетрясения, тектонические сдвиги); техногенные (подпор подземных вод, повышение уровня воды) и метеорологические. 
В контексте настоящего документа наибольший интерес представляют процессы, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах капитального строительства местного значения на территории населённого пункта. 
Таким образом, из всей совокупности факторов мы выделаем следующие: 
землетрясения катастрофического характера; 
наводнения катастрофического характера; 
гидрологические процессы, влекущие разрушение зданий и сооружений. 
При освоении территорий под строительство в сейсмоопасных районах, характеризующейся сейсмичностью 8 баллов, необходимо следовать требованиям технических регламентов.
Учитывая слабую инженерно-геологическую изученность территории,  освоению той или иной площадки должны предшествовать изыскания.
ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги и магистральные газопроводы. 
Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе и на промышленных предприятиях.
Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы). Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).
Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года №717. 
При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.
Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо.
Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.
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